**МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО**

**от 1 июня 2012 г. N 13294-ДШ/08**

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение и сообщается следующее.

При производстве работ по устройству буронабивных свай диаметром 750, 1000, 1200, 1500 мм буровыми установками с крутящим моментом 150 - 350 кНм стоимость прямых затрат в базисном уровне цен определяется с использованием расценок с 01-075 по 01-78 части 5 "Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов" федеральных единичных расценок ФЕР-2001, утвержденных [приказом](consultantplus://offline/ref=7C4B171DC9CB207BC5F428EF2B0D48D5B9452C0F44BA5836D8384624B5d9UAF) Министерства регионального развития Российской Федерации от 03.08.2010 N 358. Расценки 05-01-79 и 05-01-80 данным [приказом](consultantplus://offline/ref=7C4B171DC9CB207BC5F428EF2B0D48D5B9452C0F44BA5836D8384624B5d9UAF) исключены из федерального реестра сметных нормативов.

При этом письма Минрегиона России от 20.08.2010 [N 30424-КК/08](consultantplus://offline/ref=7C4B171DC9CB207BC5F428EF2B0D48D5B9452D0E46BA5836D8384624B5d9UAF) и от 26.11.2010 [N 39988-КК/08](consultantplus://offline/ref=7C4B171DC9CB207BC5F428EF2B0D48D5B9452E0E44BD5836D8384624B59AD52B72DC839E55F40E22d8U7F) в части расценок с 05-01-75 по 05-01-78 не утрачивают силу. Указанный понижающий коэффициент 0,4 применяется к прямым затратам на устройство буронабивных свай с использованием вышеуказанных расценок, включая стоимость бетона и арматурных каркасов, учитываемых по проектным данным.

Директор Департамента

архитектуры, строительства

и градостроительной политики

Д.В.ШАПОВАЛ