МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПИСЬМО
от 23 октября 2012 г. N 909-СГ/005/ГС

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству рассмотрело обращение и сообщает.
Поправочный коэффициент на устройство буронабивных свай (0,4), сообщенный письмом Минрегиона России от 20 августа 2010 года N 30424-КК/08, применяется при определении стоимости строительства на основании действующей редакции федеральных единичных расценок ФЕР-2001 (со всеми дополнениями и изменениями), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов исключительно совместно с индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, сообщаемыми ежеквартально Минрегионом России.
В приложениях N 1 - 4, утвержденных приказом Минрегиона России от 21 декабря 2010 года N 747, нормы и расценки разделов 02 и 03 части 08 государственных сметных нормативов "Электротехнические установки" были откорректированы.
Учитывая изложенное при определении стоимости электромонтажных работ на основании расценок, утвержденных вышеуказанным приказом Минрегиона России, поправочный коэффициент на электромонтажные работы (0,8) не применяется.

Начальник Управления
градостроительной политики
С.В.ГОЛОВИН